


通过Edit菜单，打开Preferences，如下：



点开Protocols，然后选择IEEE 802.11(注意不是选择802.11radio等开头的那些协议)。



打开Edit对话框：




点击+按钮，可以添加表项。针对目前这个wifi流量，我们添加一个表项，选择key type为wpa-pwd，然后配置key为

XXXXX:YYYYYY

前面部分是口令，中间是冒号，之后是SSID。

OK之后，回到主界面：



从这里可以看到，上层协议可以解析了，比如DNS协议里面的域名，http协议里面GET命令的内容等，表明已经解密数据帧。

通过这种方式，我们可以进一步验证所破解的口令是否正确。